Rosówek, dnia 17 grudnia 2014r.

**Do wszystkich oferentów**

**Dotyczy: renowacji studni głębinowej na terenie ujęcia wody w Kołbaskowie   
w celu uzyskania zatwierdzonej wydajności eksploatacyjnej**

**Odpowiedź na zapytanie Nr.1**

**złożone w dniu 16.12.2014r.**

Pytanie:

Jaki procent poprawy wydajności studni w odniesieniu do stanu aktualnego usatysfakcjonuje Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający wskazał oczekiwaną wydajność studni. Dopuszczalne jej obniżenie   
o max. 10%.

Pytanie:

Jaką technikę regeneracji studni dopuszcza Zamawiający ( mechaniczną, chemiczną czy inną)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie narzuca metody regeneracji studni. Wybrana metoda nie może jednak zakłócić pracy studni będącej w ciągłej eksploatacji oddalonej o 6m.

Pytanie:

Jakie jest stanowisko Zamawiającego gdy w przypadku prowadzonych prac może nastąpić piaszczenie studni nie zawinione przez prowadzącego roboty?

Odpowiedź:

W trakcie dotychczasowej eksploatacji studni nie występowało piaszczenie studni.   
W związku z tym zamawiający nie przewiduje jego wystąpienie jako nie związane   
z prowadzonymi pracami regeneracji studni.