Rosówek dnia 11marca 2015r.

 **Do wszystkich Wykonawców**

**Odpowiedź na zapytanie**

W związku z wpłynięciem do Zamawiającego zapytań dotyczących treści specyfikacji przedstawionej w Zaproszeniu do składania ofert z dnia 6 marca 2015r. , Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

1. Wymiary istniejącego zbiornika przepompowni wynoszą: 1200x5200
2. Rurociąg tłoczny – średnica nominalna DN50 z rury de63PE